**PR2 & PR3**

耐用型移动票据打印机

专为满足移动领域的专业人士对全天的舒适性和耐用性的需

求而设计, 轻便小巧的霍尼韦尔PR3和PR2耐用型移动票据打 印机是敏捷的员工团队的最佳选择。该系列打印机拥有3英寸

（PR3）和2英寸（PR2）两个版本，其打印速度和紧凑性为其带 来了竞争优势，使其成为移动发票打印和移动销售点（mPOS） 应用的理想选择。

PR系列打印机小巧紧凑、质量轻盈且坚固耐用，这意味着它们

适于舒适地佩戴一整天。各种智能附件，如附带的皮带扣、可选 的腰带环或肩带，可最大化保证用户的舒适度，同时确保打印机 可随手取用。

作为当今智能设备的理想伴侣，PR系列打印机可通过安全

Bluetooth® 2.1、Wi-Fi、USB或IrDA进行连接，打印所需票据。 增加的MFi认证简化了与Apple iOS设备的配对，集成的近场通 信（NFC）技术让蓝牙配对过程比以往更迅速。配上可选用的集 成的PCI兼容读卡器，PR系列打印机还可让您的移动团队在移 动过程中安全获取付款并立即提供票据，从而提升效率和客户 满意度。

**拥 有 便 于 iO S 设 备连 接 的 M Fi认 证 和 方便 的 通 过 N FC**

**技 术实现 蓝 牙 配 对 的 型 号，PR 系 列 可 方 便地与 当 今 的 智 能 设 备 连 接 。**

快速的首张票据打印速度意味着PR系列可为您的团队提供明

显的效率优势，快速将打印好的发票提供到您的客户的手中。

PR系列及其附件以增强效率并降低总体拥有成本为设计主旨。

该系列打印机与霍尼韦尔创新型FlexDock底座和充电系统相 连接，提供与其他霍尼韦尔设备共享的通用接口。腰带环、防护 壳和保护套增加了全班次操作的舒适度并提升了人体工学体验。 现场可更换的电池可从打印机上拆除后单独充电，进一步最大 化地提升正常工作时间和方便性。

特 征 与 利 益

**尽管外形小巧且质量较**

**轻，该打印机却可承受 1.2m高处到水泥地面的 跌落，在可选防护壳的保 护下可承受1.5m的高处 跌落。**

**通过可选的集成的PCI**

**兼容磁条读卡器和AES 加密，可在服务点获取 付款。**

**使用方便，采用的翻盖设**

**计可支持单手介质补充和 配备的直观图标界面可用 于状态指示。**

**首张标签打印速度快，优**

**秀的电池续航能力可支持 全天移动打印。**

**可方便地与当今的移动设**

**备配对，拥有便于iOS设 备连接的MFi认证且通过 NFC技术可轻松实现蓝 牙配对。**

**PR2 & PR3技术参数**

TTLS/MSCHAPv2, TTLS/PAP, LEAP, EAP-FAST

**物理特性**

**PR2**

**宽度：** 103.23 mm (4.06 in)

in)

**高度：** 60.96 mm (2.40 in)

**长度：** 138.58 mm (5.46 in)

**重量–含电池，不包括介质：**

309 g (10.9 oz)

韩语、阿拉伯语和泰语

**PR3**

127.20 mm (5.01

**可选读卡器**

• 磁条读卡器（MSR）3轨

• ANSI/ISO 7810, 7811标准

* AAMVA, CA DVA, RAW

选择性支持DES、TDES和AES加密，附带DUKPT

密钥管理。

**图形**

支持用户定义字体和图形，包括自定义logo

57.69 mm (2.27 in)

156.10 mm (6.14 in)

**条码符号**

**ESC/P:** *1D:* Codabar, Code 39, Code 128,

UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, EAN13, EAN8 *2D:* Aztec, PDF417, QR Code

**CSim (CPCL):** *1D:* Codabar, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8

**XSim (Ex-PCL):** *1D:* Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN/JAN *2D:* PDF417

349 g (12.3 oz)

**环境参数**

**操作温度：**-10°C至50°C（14°F至122°F）

**储存温度：**-20°C至60°C（-4°F 至140°F）不含电池

**充电温度：**0°C至40°C（32°F至104°F）

**操作湿度：**20% 至 85%，非冷凝

**储存湿度：**5% 至 95%，非冷凝

**防雨和防尘性：**IP42、配备可选环境外壳时达到

IP54

**跌落规格：**依MIL STD 810G标准，可承受1.2 m (4

ft)高处到水泥地面的跌落，在配备了可选环境外壳

时可承受1.5m到水泥地面的多次跌落。.

**打印速度与分辨率**

**速度：** 最高可达3 ips (76.2 mm/sec)

**分辨率：**203 dpi (8 dots/mm)

**打印技术：**

**打印头：**直热式

**最大打印宽度：***PR2:* 48 mm (1.89 in)

*PR3:*72 mm (2.83 in)

**出货标配**

• 打印机

• 标准或智能电池

• 有六个插口转换插头的通用AC充电器

• 塑料皮带扣

• 一卷介质（2英寸或3英寸宽）

• 快速入门指南

**介质**

**类型：**票据介质

**宽度：***PR2:*57 mm 至 58 mm （2.244 in 至 2.283

in）

*PR3:*79 mm 至 80 mm （3.110 in 至 3.149 in）

**介质长度：**持续不断

**厚度：**60 μm 至 100 μm （2.36 mils 至 4 mils）

**卷芯直径：**10 mm (0.4 in)

**最大介质OD：***PR2:*40.64 mm (1.6 in)

*PR3:*40.64 mm (1.6 in)

**电源**

**标准电池：**可充电，可拆卸，7.4V锂电池，1620mAh

**智能电池：**可充电，可拆卸，7.4V锂电

池，1620mAh，包括集成的电量计，用以监测电池

的充电水平，报告阻抗并列明使用中的电池组的

序列号。

**充电：**约240分钟电池续航\*：*P R 2 :* 118 m (387 ft)

*PR3:* 89 m (292 ft)

**AC适配器：**100至240 VAC 10VDC@1.0A；达到

CEC EPS标准

**附件**

• 腰带环

• 金属皮带扣

• 肩带

• IP54环保防护壳

• 塑胶保护套

• 打印头清洁棉签

• 备用电池

• 点烟式适配器/12v车载电池充电器

• FlexDock模块化对接系统，用于车载充电或备

用电池充电

**软件**

**编程语言：**ESC/P（行打印和简易打印模式）

，CSIM（CPCL）和XSIM（Ex-PCL）

* 霍尼韦尔PrintSet配置工具
* Bartender Ultralite标签软件
* SmartSystems™ 基础控制台/服务器软件

• 引导程序工具

**内存**

**RAM:** 16 MB

**Flash:** 64 MB

**通信**

**标准：**USB 全速V2.0

**可选：**蓝牙（2.1, Class II），iOS专用蓝牙

（2.1+EDR），iPod/iPhone/iPad 认证，方便蓝牙配

对的NFC技术

•

Android™、Apple iOS及WindowsMobile专用

SDK

InterDriver打印机驱动，适用于

Microsoft®Windows PC

**保修期**

一年；另外可选霍尼韦尔维修服务套餐

•

**字符集**

**ESC/P：标 准：**扩展拉丁文、斯拉夫语、希腊语及希

伯来语；**可 选：**简体中文、繁体中文、日语、韩语、阿

拉伯语和泰语

**CSim (CPCL)：标 准：**扩展拉丁文、斯拉夫语、希腊

语及希伯来语；**可 选：**简体中文、繁体中文、日语、韩

语、阿拉伯语和泰语

**XSim (Ex-PCL): 标 准：**扩展拉丁文、斯拉夫语、希

腊语及希伯来语；**可 选：**简体中文、繁体中文、日语、

**无线安全**

**授权与加密选项：**静态WEP（64 & 128），含EAP的

动态WEP，WPA/TKIP（预共享密钥和企业EAP）

，WPA2/AES-CCMP（预共享密钥和企业EAP）

**EAP选项：**PEAP/MSCHAPv2, PEAP/GTC,

\* 电池续航能力测试是在电池充满电和打印密度为6%的情况下进行的

如需完整的合规性认证和许可证书列表，请访问网站 [**www.honeywellaidc.com/compliance**.](http://www.honeywellaidc.com/compliance)。

如需所有受支持的条码符号，请访问网站 [**www.honeywellaidc.com/symbologies**](http://www.honeywellaidc.com/symbologies)。

Android是Google Inc.公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。Windows及Microsoft为Microsoft Corporationz在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商

标。Bluetooth为Bluetooth SIG, Inc在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。SmartSystems为Honeywell International Inc.在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商 标。“Made for iPod®” 、“Made for iPhone®,”及“Made for iPad™”意思是专为连接到相应的iPod、iPhone或iPad而设计，并由开发者认证能够达到Apple性能标准。Apple 不对本 设备的运行及其安全和监管标准合规性负责。请注意该附件与iPod、iPhone或iPad一起使用时可能会影响无线性能。iPad、iPhone和iPod为Aplle Inc的注册商标。

**霍尼韦尔传感与生产力解决方案部**

中国上海浦东新区

张江高科技园区李冰路430号 全国统一购买咨询热线：400 639 6841

PR2-PR3-DS Rev C 07/15

© 2015 Honeywell International Inc.